### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 5 Plus（4GB/8GB/16GB）

淘宝店铺
橙子云计算数码店 淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 拼多多店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

主控芯片 | Rockchip RK3588(8nm LP制程）
CPU | • 8核64位处理器 • 4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器 • Cortex-A76主频2.4GHz，Cortex-A55主频1.8GHz
GPU | • 集成ARM Mali-G610 • 内置 3D GPU • 兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2
NPU | 内嵌的 NPU 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算，算力高达 6Top
PMU | RK806-1
RAM | 4GB/8GB/16GB （LPDDR4/4x）
存储 | • QSPI Nor FLASH: 16MB/32MB • MicroSD 卡插槽: up to 128GB • eMMC 闪存插座，可外接16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMMC模块 • 用于NVMe SSD (PCIe 3.0 x4) 的 M.2 2280 插槽高达2,000 MB/s
USB | 2xUSB3.0； 2xUSB2.0； 1xType-C
视频输出 | • 2x HDMI 2.1 输出，高达8K@60FPS • 1x Type-C（DP 1.4A）输出，高达8K@30FPS • 1x HDMI输入，高达4K@60FPS • 1 x MIPI DSI 4 Lane输出，高达4K@60Hz
TP接口 | 1x6Pin FPC插座
摄像头 | 1xMIPI CSI 4 Lane
音频 | CODEC:ES8388 • 1x3.5mm 耳机孔音频输入/输出 • 1xMIC 输入 • 1xHDMI 2.1 eARC • 1x扬声器
以太网 | 2xPCIe 2.5G LAN（RTL8125BG)
扩展口 | 40Pin双排插针，具有以下复用功能： UART、 I2C、SPI、 CAN、I2S、PDM、AUDDSM、SDIO、PWM、GPIO。
PCIe M.2 M-KEY Socket | M.2 connector M key (bottom) for NVMe with PCIe 3.0 x4 lanes 2280 SSD固态硬盘
PCIe M.2 E-KEY Socket | M.2 connector E key (top) for connectivity with PCIe 2.0 x1/PCM/UART/USB2.0，支持2230 Wi-Fi6 /BT模块
按键 | 1x MaskROM键，1xRECOVERY，1x开关机键
供电 | 支持Type-C供电，5V@4A
红外接收器 | 1x红外接收管
LED | RGB LED侧发光
FAN | 5V FAN
RTC | 2PIN：RTC备用电池
调试 | 3Pin调试串口（UART)
支持的操作系统 | Orangepi OS（Droid）、Orangepi OS（Arch）、Orangepi OS（OH）、Ubuntu22.04、Debian11、Android12

### 外观规格介绍

产品尺寸 | 100mm*75mm
重量 | 86.5g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2

淘宝3

拼多多