### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi Zero2

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 拼多多店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

CPU | 全志H616 64位1.5GHz高性能四核Cortex-A53处理器
GPU | • Mali G31 MP2 • Supports OpenGL ES 1.0/2.0/3.2、OpenCL 2.0
视频解码 | • H.265 Main10@L5.1 decoder up to 4K@60fps or 6K@30fps • VP9 Profile 2 decoder up to 4K@60fps • AVS2 JiZhun 10bit decoder up to 4K@60fps • H.264 BP/MP/HP@L4.2 decoder up to 4K@30fps
视频编码 | • H.264 BP/MP/HP encoder up to 4K@25fps or 1080p@60fps • JPEG snapshot performance of 1080p@60fps
内存 | 512MB/1GB DDR3 (与GPU共享）
板载存储 | • TF卡插槽 • 2MB SPI Flash
板载以太网 | 支持10/100M/1000M 以太网
板载WIFI+蓝牙 | • 859芯片 • 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • 支持BT5.0
视频输出 | • Micro HDMI 2.0a up to 4K@60fps • TV CVBS output, 支持PAL/NTSC（通过13pin转接板）
音频输出 | • Micro HDMI输出 • 3.5mm音频口（通过13pin转接板）
电源 | USB Type C接口5V/3A输入
USB 2.0 端口 | 3个USB 2.0 HOST（其中两个通过13pin转接板）
Low-level peripherals | • 26pin 接头带有I2C、SPI、UART以及多个GPIO口 • 13pin接头带有2个USB Host、IR pin、Tv-out、AUDIO(无MIC)以及3个GPIO口
调试串口 | UART-TX、UART-RX以及GND
LED灯 | 电源指示灯和状态指示灯
红外接收 | 支持红外遥控器（通过13pin转接板）
支持的操作系统 | Android 10、Ubuntu、Debian等操作系统

### 外观规格介绍

产品尺寸 | 53mm×60mm
重量 | 26g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2

拼多多