### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi R1 Plus

淘宝店铺 天猫店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 香橙派
Orange Pi R1 Plus

- 瑞芯微RK3328
  四核Cortex-A53处理器

- 1GB
  DDR4内存

- 主频
  最高达1.5GHz

- 瑞芯微RK3328四核Cortex-A53处理器
- 1GB DDR4内存
- 主频最高达1.5GHz

### 产品介绍

- 双千兆网口
- 多操作系统
- USB 2.0
- 散热风扇接口
- 调试串口
- TF卡槽
- Type-C供电
- 13pin Low-level外设
- 16MB SPI Flash
- 电源管理

Orange Pi R1 Plus采用了瑞芯微RK3328 64位1.5GHZ高性能四核Cortex-A53处理器，1GB DDR4运行内存，高度集成，设计美观。集成双千兆以太网卡、TF卡插槽、散热风扇接口等，支持OpenWRT等操作系统。方便嵌入设备内部使用，适合工业控制需求。

### 特征

#### 瑞芯微RK3328，低功耗、高性能

RK3328是基于Cortex-A53架构的低功耗高性能处理器，内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎，为高端应用提供了优异的性能，广泛应用于OTTBOX及IPTV数字多媒体设备。

- ### 1GB DDR4

  功能强大，运行稳定、流畅

- ### 开源的创客神器，从创意到生产，帮你轻松实现

  依托Android9、Debian的强大生态系统，以及各式各样的扩展配件，Orange pi R1 Plus可以帮助用户轻松实现从创意到原型再到批量生产的交付，是创客、梦想家、业务爱好者的理想创意平台。

- ### 多种操作系统

  支持Android9、Ubuntu、Debian、OpenWRT等操作系统

  - Orange Pi R1 Plus运行 Android系统

  - Orange Pi R1 Plus运行Debian系统

  - Orange Pi R1 Plus运行Ubuntu系统

### 搭配小巧的塑料外壳，设计优雅，结实耐用

Orange Pi R1 Plus 搭配小巧的塑料外壳，晶莹通透，结实耐用，设计优雅，黑白可选， 并采用透明环保ABS原料。你一定不能错过！

点击了解

### 丰富的配件

- 数据线

  USB转TYPE-C充电线
  3.5mm直径加粗线，Type-C接口

  点击了解
- 专用接口板/扩展版
  点击了解
- 学习型遥控器
  点击了解
- 闪迪高速存储卡
  （16GB）

  高速读写海量数据，稳定耐用

  点击了解
- 闪迪高速存储卡
  （32GB）

  高速读写海量数据，稳定耐用

  点击了解

### 更多功能，取决于你的梦想！

Orange Pi R1 Plus创造无限可能

应用场景
编程学习
视觉小车
网络摄像机
支付设备
智能家居
智能名片
网站搭建方案
健康监测仪器

### 产品对比

| Orange Pi R1 | Orange Pi R1 Plus
SOC | 全志H2+32位 | 瑞芯微RK3328 64位
CPU | Cortex-A7/1.2GHz | Cortex-A53/1.5GHz
内存大小 | 256MB | 1GB
内存总线 | DDR3 | DDR4
电源接口 | Micro USB | Type-C
电源管理 | — | 有
风扇接口 | — | 有
网络 | 10/100M 以太网 | 10/100M/1000M 以太网
WiFi | WiFi | ——
板载存储 | • TF卡插槽 • 16MB SPI Flash | • TF卡插槽 •16MB SPI Flash
PCB尺寸 | 45X60mm | 55.6X57mm
USB | USB 2.0 | USB 2.0
核心数 | 4 | 4
OS | Android 4.4/Ubuntu/Debian | Android 9/Ubuntu/Debian/OpenWRT

Orange Pi R1 | Orange Pi R1 Plus
SOC
全志H2+32位 | 瑞芯微RK3328 64位
CPU
Cortex-A7/1.2GHz | Cortex-A53/1.5GHz
内存大小
256MB | 1GB
内存总线
DDR3 | DDR4
电源接口
Micro USB | Type-C
电源管理
— | 有
风扇接口
— | 有
网络
10/100M 以太网 | 10/100M/1000M 以太网
WiFi
WiFi |
板载存储
• TF卡插槽 • 16MB SPI Flash | • TF卡插槽 •16MB SPI Flash
PCB尺寸
45X60mm | 55.6X57mm
USB
USB 2.0 | USB 2.0
核心数
4 | 4
OS
Android 4.4/Ubuntu/Debian | Android 9/Ubuntu/Debian/OpenWRT

### 产品详情图

正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

### 官方购买链接

天猫

淘宝