### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

### 心律监测多日续航

此款开源智能手表能够运行定制的开放式操作系统，具有心律监测功能。
采用的电池可续航一周，显示屏为电容式触摸 IPS 显示屏，在阳光直射下清晰可见。

- 64MHz
  NORDIC Cortex-M4F 处理器
- 64KB RAM
- 170 - 180 mAh 的电池
- 屏幕为方形 1.3 英寸
  分辨率 240×240 支持 65K 色
- 支持低功耗蓝牙
  （Bluetooth 5 LE）
- 内置 PPG 心率传感器

此手表配备了 64MHz 的 NORDIC Cortex-M4F 处理器，64KB RAM，以及 170 - 180 mAh 的电池。屏幕为方形 1.3 英寸，分辨率 240×240，支持 65K 色。支持低功耗蓝牙（Bluetooth 5 LE），内置 PPG 心率传感器。

此款手表还配备了面向开发者的开发套件，拥有丰富嵌入式 OS 经验并对智能手表开发感兴趣的开发者可购买便宜的开发套件进行二次开发。