### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述

### 人体红外感应模块

淘宝店铺 天猫店铺
人体红外感应模块
在线购买

### 人体红外感应模块

### Orange Pi好搭档 更专业 更安心

### 工作原理

当有人进入其感应范围则输入高电平，人离开感应范围则自动延时关闭高电平。输出低电平模块有两种触发方式，分别时L不可重复，H可重复，可以通过跳线选择，默认是H。

不可重复触发方式：即感应输出高电平后，延时时间一结束，输出将自动从高电平变为低电平

可重复触发方式：即感应输出高电平后，在延时时间段内，如果有人体在其感应范围内活动，其输出将一直保持高电平，直到人离开后才延时将高电平变为低电平
（感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段，并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点。

### 引脚说明

名称 | 描述 | Orangepi
VCC | 电源5V | Pin2
OUT | GPIO | Pin37
GND | GND | Pin6

### 产品详细图

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝