### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 5B（4GB/8GB/16GB）

淘宝店铺
橙子云计算数码店 淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 拼多多店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

主控芯片 | Rockchip RK3588S (8nm LP制程）
CPU | • 8核64位处理器 • 4核Cortex-A76和4核Cortex-A55的典型大小核架构，大核主频2.4GHz，小核主频1.8GHz
GPU | • 集成ARM Mali-G610 • 内置3D图像引擎和2D图像引擎 • 兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2
NPU | 内置高达6 Tops算力的AI加速器NPU，支持INT4/INT8/INT16混合运算
PMU | RK806-1
RAM | 4GB/8GB/16GB（LPDDR4/4X）
存储 | • 32GB/64GB/128GB/256GB eMMC • MicroSD (TF) Card Slot
USB | USB3.0 * 1； USB2.0 * 2； Type-C (USB3.1)×1
视频输出 | • HDMI2.1，最大支持8K @60Hz • DP1.4 （DisplayPort），最大输出分辨率可达 8K @30Hz • 2 * MIPI D-PHY TX 4 Lane，最高可配置为 4K @60Hz
摄像头 | • MIPI CSI 4 Lane • 2 * MIPI D-PHY RX 4 Lane
音频 | CODEC:ES8388 • 3.5mm 耳机孔音频输入/输出 • 输入: 板载MIC • HDMI 2.1 eARC
以太网 | 10/100/1000Mbps以太网
WIFI、BT模块 | 板载WI-FI6+BT 5.3模块，WI-FI6接口：PCIe，BT接口：PCM+UART
扩展口 | 26Pin 双排插针 支持DC 5V和3.3V电源输出。 可配置UART、PWM、 I2C、 SPI、CAN、GPIO等功能接口。
按键 | 1* MaskROM键，1*RECOVERY，1 * 开关机键
供电 | • 支持Type-C供电，5V @ 4A
LED | 电源指示灯：红色;状态指示灯：绿色
调试 | 3Pin调试串口（UART)
支持的操作系统 | Orangepi OS（Droid）、Orangepi OS（Arch）、Orangepi OS（OH）、Debian11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Android12

### 外观规格介绍

产品尺寸 | 62mm*100mm
重量 | 52g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

淘宝2

拼多多

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2

淘宝3

拼多多