### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 参数

### Orange Pi 5 Pro

淘宝店铺 天猫店铺 拼多多店铺 京东店铺
概述 参数

### 硬件规格参数

SOC | 主控芯片 | Rockchip RK3588S（8nm LP制程）
CPU | • 8核64位处理器 • 4核Cortex-A76和4核Cortex-A55的典型大小核架构，大核主频2.4GHz，小核主频1.8GHz
GPU | • 集成ARM Mali-G610 • 内置 3D GPU • 兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2
NPU | 内置高达6 Tops算力的AI加速器NPU，支持INT4/INT8/INT16混合运算
PMU | RK806-1
RAM | LPDDR5 496PIN：4GB、8GB、16GB可选
存储 | • eMMC插座：支持eMMC模块（选购） • SPI Flash（默认空贴） 注：以上eMMC插座和板载SPI Flash二选一 • MicroSD（TF）插槽 • M.2 M-KEY插槽：NVMe SSD或SATA SSD
USB | USB3.1 Gen1 * 1；USB2.0 *1； USB HUB：USB2.0 *2（Type A）+UAB2.0*2排针
视频输出 | • HDMI2.1，最高支持8K @60Hz • HDMI2.0，最高支持4K @60Hz • DP1.4 ALT 2Lane转HDMI2.0:LT8711UXD_U2 • MIPI 4 Lane，最高可配置为 4K @60Hz
摄像头 | • 2*MIPI 4 Lane
音频 | CODEC:ES8388 • 3.5mm耳机孔音频输入/输出 • 输入：板载MIC • HDMI 2.1 eARC
以太网 | 10/100/1000Mbps以太网，支持 PoE+（需要 PoE+ HAT）
Wi-Fi、BT模块 | 板载Wi-Fi5+BT 5.0/BLE模块：AP6256
PCIe M.2 M-KEY 插槽 | M.2 M-Key插槽支持接入NVMe SSD硬盘或SATA固态硬盘
扩展口：40PIN双排插针 | 双排插针：2.54mm 40Pin 支持DC 5V和3.3V电源输出 可配置UART、PWM、 I2C、 SPI、CAN、GPIO等功能接口
按键 | 1* MaskROM，1*RESET，1 * POWER
供电 | • 支持Type-C供电，5V @ 5A
LED | 电源指示灯：红色；状态指示灯：绿色
FAN | 5V 2PIN 1.25mm插座
RTC | 3V 2PIN 1.25mm插座
调试 | 调试串口UART包含在40PIN扩展口内
PCB | 12层，长：89mm，宽：56mm，厚：1.6mm
重量 | 62g
支持的操作系统 | Orangepi OS（Droid）、Orangepi OS（Arch）、Orangepi OS（OH）、Ubuntu、Debian、Android12

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

淘宝

### 官方购买链接

淘宝1

淘宝2