### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 4

淘宝店铺 天猫店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 香橙派
Orange Pi 4

- 瑞芯微RK3399
  六核 64位服务级处理器

- 4GB
  LPDDR4内存

- 主频
  高达2.0GHZ

- 瑞芯微RK3399六核 64位服务级处理器
- 4GB LPDDR4内存
- 主频高达2.0GHZ

### 产品介绍

- PMU电源管理
- TF卡槽
- 板载WiFi
- Type-C供电
- 板载蓝牙
- 支持双摄像头
- HDMI输出
- 支持4G网络
- 16GB eMMC Flash
- 千兆网口
- LED指示灯
- Low-level外设
- 多操作系统
- 麦克风
- 调试串口

Orange Pi 4采用了瑞芯微RK3399（64位6核ARM体系），具体为双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核) ，主频最高可达2.0GHZ，工艺为28纳米HKMG。具有超强处理能力，搭配Mali-T864高阶GPU图形处理，集成了板载2.4/5G双频WiFi，板载蓝牙5.0，支持双摄像头，双目视觉测距，支持SATA和SSD扩展。扩展接口除了基础的40pin GPIO接口之外，还增添了24pin PCIE接口，可接PCIE网卡、SATA硬盘等设备。 这款开发板在运行速度上最大程度地保留了前代RK3399的“大脑中枢”，强大的性能配置将给VR、全景拍摄、视觉识别、服务器、 3D等前沿技术带来里程碑的变革。

### 特征

#### 瑞芯微RK3399，“服务器级”处理器，低功耗、高性能

RK3399基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构，被广泛应用于平板电脑、游戏盒子、无人机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。

- ### 开放源代码，赋予更大的自由度与创造性

  开放源代码适合二次开发，用户可以根据项目需求重新编译开发软件，可降低研发门槛，缩短产品研发周期

- ### 完善的系统生态体系

  支持多种操作系统，包括Android 8.1、Ubuntu16.04、Ubuntu18.04、Debian9，可以用它办公学习、游戏娱乐、软件开发、智能嵌入等等。

  - Orange Pi 4运行 Android系统

  - Orange Pi 4运行Debian系统

  - Orange Pi 4运行Ubuntu系统

### 身段娇小，满足客户的轻量需求

与前代RK3399相比，Orange Pi 4 移除了霍尔传感器、红外传感器、光传感器、陀螺仪、 电子罗盘等使用频率较低的功能模块，同时在综合考虑板子“身材”的情况下， 砍掉了原本的HDMI IN、SPDIF接口、以及mSATA接口，使得板子整体布局紧凑，尺寸更小。

### 搭配铝合金外壳，小巧精致，坚固耐用，超强散热

Orange Pi 4搭配小巧的铝合金外壳，设计简洁，做工精致，孔位精准，坚固耐用。 并配备两块导热硅胶，具有超强的散热功能。独特的开模制作工艺，更是带给你不一样的质感！

点击了解

### 定位高端，适用上百行业

RK3399配备了一个功能强大的神经网络处理单元，
许多嵌入式强大的硬件引擎为高端应用程序提供了优化的性能。

### 更多功能，取决你的想象！

Orange Pi 4创造无限可能

应用场景
共享WiFi设备
游戏机
3D打印
编程学习
视觉小车
网络摄像机
支付设备
广告机
智能家居

### 产品详情图

正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

### 官方购买链接

天猫