### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述

### 电源5V2A

淘宝店铺 天猫店铺
电源5V2A
在线购买

### 电源5V2A

- 直流接口,交流电源
- 稳定耐用，多重防护
- Micro USB 接口
- 5V2A

- 直流接口,交流电源
- 稳定耐用，多重防护
- Micro USB 接口
- 5V2A

### Orange Pi好搭档 更专业 更安心

适用开发板型号： Orange Pi Zero、Orange Pi R1、Orange Pi Zero Plus2（H3）、Orange Pi Zero Plus2（H5）、Orange Pi Zero Plus

### 特征

9重智能电路保护 充电保驾护航

严苛技术细节，保护巧妙完善，使用更安全

- 过充保护

  防止电池过度充电

- 智能识别

  电流智能自适应识别

- 高压保护

  防止电池充时高压通过

- 过流保护

  防止电源适配器放电过大

- 过功率保护

  防止电源过功率充电

- 温度保护

  电源在充电时高温自动保护

- 短路保护

  工作时产生短路自动保护

- 防雷保护

  雷雨天气防雷保护

- 电磁场保护

  不会收到电磁场干扰影响

- 过充保护

  防止电池过度充电

- 智能识别

  电流智能自适应识别

- 高压保护

  防止电池充时高压通过

- 过流保护

  防止电源适配器放电过大

- 过功率保护

  防止电源过功率充电

- 温度保护

  电源在充电时高温自动保护

- 短路保护

  工作时产生短路自动保护

- 防雷保护

  雷雨天气防雷保护

- 电磁场保护

  不会收到电磁场干扰影响

### 随时随地无束缚

1.2米长电源连接线，不同场景更方便

### 使用说明

- 输出线为1.2m*3.5mm圆线，接头为micro 5Pin直头，输出接口为1Pin-VCC,5Pin-GND

- 当输入电流电压为额定值的下限电压负载满载时,最大输入交流电流0.5A

- 当输出为额定负载,环境温度为25℃,输入250VAC时,峰值浪涌电流小于30A

- 在100-240VAC输入时,空载功耗≤0.5W

- 当输入100VAC和输出最大负载时,最大启动时间为5S

### 产品参数

输入 | 100-240V 50/60HZ
输出 | 5V-2A(2000mA)
尺寸 | 73毫米*26毫米*41毫米
线长 | 1.2米
功率 | 10W
重量 | 净重105G，毛重165G

### 产品详细图

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝