### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 3B

淘宝店铺
橙子云计算数码店 淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 拼多多店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

主控芯片 | Rockchip RK3566
CPU | 四核 64 位 Cortex-A55 处理器，22nm 先进工艺，主频最高 1.8GHz
GPU | • ARM Mali G52 2EE图形处理器 • 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1 • 内嵌高性能2D加速硬件
NPU | • 集成 RKNN NPU AI 加速器，0.8Tops@INT8 性能 • 支持 Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 架构模型一键转换
VPU | • 4K@60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 • 1080P@100fps H.265 视频编码 • 1080P@60fps H.264 视频编码
PMU | Rockchip RK809-5
内存 | 2GB/4GB/8GB （LPDDR4/4x）
存储 | • 支持eMMC模块:16GB/32GB/64GB/128GB/256GB • SPI Flash: 16MB/32MB • M.2 M-KEY插槽（可选）：SATA3 或者 PCIe2.0 NVME SSD • TF卡槽
Wi-Fi+蓝牙 | Wi-Fi 5+BT 5.0，BLE（20U5622）
以太网收发器 | 10/100/1000Mbps以太网（板载PHY芯片：YT8531C）
显示 | • 1xHDMI TX 2.0，最大支持4K@60FPS • 1xMIPI DSI 2 Lane • eDP1.3
摄像头 | 1xMIPI CSI 2 Lane摄像头接口
USB | • 1xUSB 2.0 支持Device或HOST模式 • 1xUSB 3.0 HOST • 2xUSB 2.0 HOST
音频 | 3.5mm耳机孔音频输入/输出
按键 | 1xMaskROM键，1xRESET键，1xPOWER键
FAN | 2Pin 1.25mm规格的5V风扇接口
RTC | 2Pin 1.25mm规格的备用电池接口
40Pin | 40Pin功能扩展接口，支持以下接口类型: GPIO、UART、I2C、SPI、PWM
电源 | Type-C 5V3A
支持的操作系统 | Android11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Debian11、Debian12、开源鸿蒙4.0 Beta1、Orange Pi OS（Arch）、基于开源鸿蒙的Orange Pi OS（OH）等操作系统。

### 外观规格介绍

PCB尺寸 | 85mm x 56mm x 17mm
重量 | 49g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2

淘宝3

拼多多