### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 4B

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

CPU | Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程） 6核ARM® 64位处理器，主频高达1.8GHz 基于big.LITTLE大小核架构: 双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核)
GPU | Mali-T864 GPU，支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11, 支持 AFBC
NPU | SPR2801S，采用MPE与APiM独特AI架构 典型算力2.8Tops，拥有9.3Tops/W超高效能
电源管理 | RK808 PMU芯片
内存+板载存储 | 双通道4GB LPDDR4 + 16GB eMMC flash
板载WIFI+蓝牙 | AP6256, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, BT5.0
网络 | 10/100/1000Mbps以太网 ( Realtek RTL8211E )
音频 | 输出: 3.5mm 耳机孔和HDMI2.0a 输入: MIC
视频输出 | 1 x HDMI 2.0 ( Type-A ), 支持4K@60帧输出 1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出 支持双通道 MIPI-DSI （每通道4线）
摄像头 | 2 x MIPI-CSI摄像头接口 (MIPI_RX0、MIPI_TX1/RX1)
USB | 2 x USB2.0 HOST，1x USB3.0 HOST, 1 x USB3.0 Type-C
RTC | 支持RTC，板载备用电池接口
调试 | 3pin调试串口
预留接口 | GPIO1 40pin排针（1 x I2S、2 x I2C、1 x SPI/UART、8 x GPIO） GPIO2 24pin PCIE接口
按键 | 1 x 升级键， 1x复位键
电源 | DC 5V/3A TYPE-C 5V/3A
LED | 电源指示灯、状态指示灯
OS Support | Android 8.1 Ubuntu 16.04 Ubuntu 18.04 Debian 9
PCB | 8 Layer

### 外观规格介绍

产品尺寸 | 91mm*55.7mm

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2