### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi Zero2

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 拼多多店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 香橙派
Orange Pi Zero2

- Allwinner H616
  64位高性能四核Cortex-A53

- 512MB/1GB
  DDR3

- 蓝牙5.0+双频WiFi
  (2.4GHz和5GHz）

- Allwinner H616 64位高性能四核Cortex-A53
- 512MB/1GB DDR3
- 蓝牙5.0+双频WiFi (2.4GHz和5GHz）

### 产品介绍

- 千兆网口
- 多操作系统
- USB 2.0
- TF卡槽
- Type-C供电
- Micro-HDMI输出
- 板载2MB SPI Flash
- 调试串口

Orange Pi Zero2 采用Allwinner H616 64位高性能四核Cortex-A53处理器，拥有512MB/1GB DDR3两种内存规格可选，支持多种视频格式的解码，比如H.265、H.264、VP9、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等，并且Micro-HDMI输出支持4K显示，GPU升级到了Mali-G31MP2， 支持OpenGL ES 1.0/2.0/3.2等。此外，Orange Pi Zero2还可以通过13pin接口配合转接板，扩展耳机+2*USB2.0+TVout+红外的功能， 另外板上的26pin扩展功能口，进一步丰富了主板的功能接口，提升了开发的潜力。

### 特征

#### 全志H616，高性能SoC, “2020年度最佳国产CPU/MPU/GPU产品奖”

H616 SoC是全志新推出的处理器，主频高达1.5GHz，内置NEON加速引擎，具有强大的CPU处理能力。 Orange Pi Zero2 是首个搭载这款H616 SoC的开发板。

- ### 1GB DDR3

  足以运行各种应用程序，在稳定的同时，兼具流畅和优雅

- ### 开源整个Linux系统的代码，现成的开发平台，创新的起点

  datasheet开源，uboot开源，内核源码开源，用户可以根据项目需求重新编译开发软件

- ### 完善的软件生态系统，适配Android 10

  适配了Google Android 10系统，Linux操作系统默认支持Ubuntu18.04，Ubuntu20.04以及Debian10等最新版本

  - Orange Pi Zero2运行 Android系统

  - Orange Pi Zero2运行Debian系统

  - Orange Pi Zero2运行Ubuntu系统

### 娇小、可爱的“口袋电脑”

Orange Pi Zero2 搭配小巧的塑料外壳，晶莹通透，结实耐用，设计优雅，黑白可选， 并采用透明环保ABS原料。你一定不能错过！

点击了解

### 丰富的配件

- 闪迪高速存储卡

  发挥更快的app性能
  捕捉更好的照片，98MB/秒

  点击了解
- 数据线

  USB转TYPE-C充电线
  3.5mm直径加粗线，Type-C接口

  点击了解
- 专用接口板/扩展版
  点击了解
- 学习型遥控器
  点击了解
- 电源适配器（TYPE-C）
  点击了解

### 提供高品质的视频服务，稳定、细腻、流畅

全志科技H616处理器，被广泛应用于国内外流媒体电视盒子，minPC，智能投屏设备等。
可以为用户提供稳定、细腻、流畅的超清画质体验。

### 更多功能，取决于你的创意！

Orange Pi Zero 2 创造无限可能

应用场景
3D打印
收银机
游戏机
物联网
智能网关
智能家居

### 产品对比

- 百兆网口升级到千兆

- 更快的CPU核心

- 增加了蓝牙5.0

- 更好的多媒体性能

| Orange Pi Zero | Orange Pi Zero2
SOC | 全志H2+32位 | 全志H616 64位
CPU | Cortex-A7/1.2GHz | Cortex-A53/1.5GHz
内存大小 | 256MB/512MB | 512MB/1GB
蓝牙 |  | 蓝牙5.0
HDMI输出 |  | Micro HDMI
电源接口 | Micro USB | Type-C
电源管理 | — | 有
WiFi | WiFi | 双频WiFi
网络 | 10/100M 以太网 | 10/100M/1000M 以太网
板载存储 | • TF卡插槽 • 2MB SPI Flash | • TF卡插槽 • 2MB SPI Flash
PCB尺寸 | 46x48mm | 53x60mm
USB | USB 2.0 | USB 2.0
内存总线 | DDR3 | DDR3
核心数 | 4 | 4
OS | Android 4.4/Ubuntu/Debian | Android 10/Ubuntu/Debian

Orange Pi Zero | Orange Pi Zero2
SOC
全志H2+32位 | 全志H616 64位
CPU
Cortex-A7/1.2GHz | Cortex-A53/1.5GHz
内存大小
256MB/512MB | 512MB/1GB
蓝牙
— | 蓝牙5.0
HDMI输出
— | Micro HDMI
电源接口
Micro USB | Type-C
电源管理
— | 有
WiFi
WiFi | 双频WiFi
网络
10/100M 以太网 | 10/100M/1000M 以太网
板载存储
• TF卡插槽 • 2MB SPI Flash | • TF卡插槽 • 2MB SPI Flash
PCB尺寸
46x48mm | 53x60mm
USB
USB 2.0 | USB 2.0
内存总线
DDR3 | DDR3
核心数
4 | 4
OS
Android 4.4/Ubuntu/Debian | Android 10/Ubuntu/Debian

### 产品详情图

正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2

拼多多