### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi R1 Plus LTS

淘宝店铺 天猫店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 香橙派
Orange Pi R1 Plus LTS

- 瑞芯微RK3328四核
  Cortex-A53处理器

- 主频
  最高达1.5GHz

- 1GB
  LPDDR3内存

- 瑞芯微RK3328四核 Cortex-A53处理器
- 主频 最高达1.5GHz
- 1GB LPDDR3内存

### 产品介绍

- 双千兆网口
- USB 2.0
- A53四核处理器
- TF卡槽
- 1GB LPDDR3
- 13pin Low-level外设
- Type-C供电
- OpenWRT系统

Orange Pi R1 Plus LTS采用了瑞芯微RK3328 64位1.5GHZ高性能四核Cortex-A53处理器，1GB LPDDR3运行内存，集成了双千兆以太网卡、散热风扇接口、USB2.0接口、TF卡插槽、Type-C供电、网口和状态LED指示灯、电源管理、16MB SPI FLASH板载存储、调试串口等，支持OpenWRT、Ubuntu、Debian等操作系统。方便嵌入设备内部使用，适合工业控制需求。

### 特征

#### 瑞芯微RK3328，高性能SOC

RK3328是基于Cortex-A53架构的高性能处理器，内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎，为高端应用提供了优异的性能，广泛应用于OTTBOX及IPTV数字多媒体设备。

### 1GB LPDDR3

功能强大，运行稳定、流畅

### 支持OpenWRT

OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统，拥有强大的网络组件和扩展性，常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。

• 同时支持Ubuntu、Debian，可以用它办公学习、游戏娱乐、软件开发、智能嵌入等等。

Orange Pi R1 Plus LTS运行OpenWRT系统

### 温馨提示：

- 与Orange Pi R1 plus相比，Orange Pi R1 plus LTS的网口芯片由8211E变更为YT8531C，DDR4变更为LPDDR3，原因是全球芯片供应紧张，原使用的芯片缺货，所以在不降低性能的前提下，我们选择了其他同级别芯片代替。除此之外，所有其他配置均不变。另外，因为二者使用芯片略有不同，所以固件将不再通用。

### 同样的性能，更高的性价比

与Orange Pi R1 PLUS相比，同样的性能，但价格更优！

### 丰富的配件

- 闪迪高速存储卡

  发挥更快的app性能
  捕捉更好的照片，98MB/秒

  点击了解
- 电源适配器（TYPE-C）

  点击了解
- 数据线

  USB转TYPE-C充电线
  3.5mm直径加粗线，Type-C接口

  点击了解

### 更多功能，取决你的创意和创造力！

Orange Pi R1 Plus LTS创造无限可能

应用场景
智能网关
软路由器
游戏机
3D打印
编程学习
视觉小车
网络摄像机

### 产品详细图

正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝