### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 参数

### Orange Pi CM4底板

淘宝店铺 天猫店铺 拼多多店铺
概述 参数

### Orange Pi CM4底板

### Orange Pi好搭档 更专业 更安心

### 产品说明

- Orange Pi CM4底板是香橙派官方发布的一款可以搭配香橙派Compute Module 4使用的底板，板载40Pin GPIO接口及标准的CM4连接器，可用作 Compute Module 4 的开发系统以及作为嵌入式电路板集成到终端产品中，支持接入Orange Pi CM4/树莓派CM4核心板。

### 板子虽小，五脏俱全

搭载CSI/DSI/FAN/HDMI/USB/RJ45千兆网口/TF卡/M.2 M-Key等多种接口，使用更方便。

Orange Pi Compute Module 4
小身材，高速度，低功耗
四核64位Cortex-A55处理器，2GB/4GB/8GB（LPDDR4/4X)，4K高清显示，Wi-Fi5+BT 5.0, 支持BLE，提供不同规格的eMMC闪存以及无线模块，可广泛应用于工业物联网领域。
点击跳转了解详情

### CM4底板硬件规格

存储 | • M.2 M-KEY插槽：SATA3 或者 PCIe2.0 NVME SSD • TF卡槽
以太网接口 | 10/100/1000Mbps以太网RJ45插座
显示 | • 1x Micro HDMI TX 2.0，最大支持4K@60FPS • 1xMIPI DSI 2 Lane • eDP1.3
摄像头 | 2xMIPI CSI 2 Lane
USB | • 1xUSB 2.0 支持Device或HOST模式 • 2xUSB 2.0 HOST • 1xUSB 3.0 HOST
音频 | 3.5mm耳机孔音频输入/输出
按键 | 1xMaskROM键，1xRECOVERY键，1x复位键
FAN | 4Pin 2.54mm规格的5V风扇接口
40Pin | 40Pin功能扩展接口，支持以下接口类型: GPIO、UART、I2C、SPI、PWM
电源 | Type-C 5V3A
支持的操作系统 | Android11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Debian11、Debian12、开源鸿蒙4.0 Beta1、Orange Pi OS（Arch）、基于开源鸿蒙的Orange Pi OS（OH）等操作系统。
PCB尺寸 | 85x56mm
重量 | 46g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

天猫

淘宝

拼多多