### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 4 LTS

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

主控芯片 | Rockchip RK3399 (4GB） Rockchip RK3399-T（3GB）
CPU | • Big.LITTLE大小核架构：双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 • 6核ARM® 64位处理器，主频高达1.6GHz（3GB）/1.8 GHz（4GB） • 内置低功耗MCU Cortex-M0
GPU | • 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU • 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 • 支持AFBC（帧缓冲压缩）
PMU | RK808 PMU芯片
内存 | 双通道3GB/4GB LPDDR4
存储器 | • 16GB eMMC Flash （可选） • MicroSD (TF) Card Slot
板载WIFI+蓝牙 | • 板载模块（CDW.20U5622-00） • 2.4GHz/5GHz双频WiFi，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议 、2T2R • Bluetooth 5.0+HS,支持BLE
板载网络 | 10/100/1000Mbps以太网 ( YT8531C )
音频 | • 输出: 3.5mm 耳机孔和HDMI2.0a • 输入: MIC
视频输出 | • 支持HDMI v2.0 4K 60fps显示 • 1 * DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出 • 支持双通道 MIPI-DSI （每通道4线）
摄像头 | 2 * MIPI-CSI摄像头接口 (MIPI_RX0、MIPI_TX1/RX1)
USB | 2*USB2.0 HOST，1*USB3.0 HOST, 1*USB3.0 Type-C
调试 | 3Pin调试串口（UART)
预留接口 | 26Pin,可以支持IIC、UART、SPI等常用串口，最多17个GPIO
PCIe | 支持Mini PCIe接口
按键 | 1*升级键， 1*复位键
电源 | DC 5V/3A ,DC 5V/4A, Type-C 提供5V/4A（板上有USB PD2.0协议控制芯片FUSB302B）
LED | 电源指示灯：红色;状态指示灯：绿色
支持的操作系统 | Android、Ubuntu、Debian

### 外观规格介绍

产品尺寸 | 91*56mm
重量 | 49g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2