### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 3 LTS

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 拼多多店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 香橙派
Orange Pi 3 LTS

- 全志 H6四核1.8GHz
  64位系统级芯片Cortex-A53

- 2GB LPDDR3
  (与GPU共享)

- 双频WiFi
  +蓝牙5.0

- 全志 H6四核1.8GHz 64位系统级芯片Cortex-A53
- 2GB LPDDR3 (与GPU共享)
- 双频WiFi+蓝牙5.0

### 产品介绍

- USB2.0/3.0
- 2GB LPDDR3
- 千兆以太网
- 8GB eMMC Flash
- 蓝牙5.0
- 双频WiFi
- HDMI2.0a输出
- Type-C供电

Orange Pi 3 LTS采用了全志四核1.8Hz A53高性能处理器，板载WiFi+蓝牙，集成了3.5mm音频口、TF卡存储、HDMI2.0a输出、电源管理、红外接收、USB2.0/3.0接口、LED指示灯，支持千兆以太网，支持Android9.0、Ubuntu、Debian等操作系统。

### 特征

#### 全志H6，高性能SOC

全志科技H6芯片采用ARM 四核A53 CPU，广泛运用于OTT、IPTV、DVB等市场，在处理性能、视频体验、方案完整度等方面居于行业领先地位。

- ### 2GB LPDDR3

  足以运行多种应用程序，流畅、优雅

- ### 多种操作系统，开源的创客神器

  支持Android9.0、Ubuntu、Debian等操作系统，可以用它办公学习、游戏娱乐、软件开发、智能嵌入等等。

  - Orange Pi 3 LTS运行Android系统

  - Orange Pi 3 LTS运行Ubuntu系统

  - Orange Pi 3 LTS运行Debian系统

### 搭配小巧的塑料外壳，设计优雅，结实耐用

Orange pi 3 LTS 搭配小巧的塑料外壳，晶莹通透，结实耐用，设计优雅，黑白可选， 并采用透明环保ABS原料。你一定不能错过！

点击了解

- ### 双频WiFi+蓝牙5.0

  网络连接性更强、更稳定，传输更高速

- ### 8GB eMMC Flash

  满足用户对存储容量的更高需求

### 千兆以太网，
更高效、更高速、更好的适用性

### 千兆以太网，更高效、更高速、更好的适用性

### 丰富的配件

- 闪迪高速存储卡

  发挥更快的app性能
  捕捉更好的照片，98MB/秒

  点击了解
- 电源适配器（TYPE-C）

  点击了解
- 数据线

  USB转TYPE-C充电线
  3.5mm直径加粗线，Type-C接口

  点击了解

### 更多功能，取决你的创意和创造力！

Orange Pi 3 LTS创造无限可能

3D打印
机器人
智能显示类设备
物联网
智能网关
智能家居
电视盒子
Orange Pi 3 VS Orange Pi 3 LTS

型号 | Orange Pi 3 | Orange Pi 3 LTS
硬件特性
SOC | 全志H6 64位 | 全志H6 64位
CPU架构 | Cortex™-A53 | Cortex™-A53
CPU频率 | 1.8GHz | 1.8GHz
内存+板载存储 | 1GB LPDDR3 (与GPU共享)+eMMC(默认空贴) 2GB LPDDR3(与GPU共享)+eMMC(默认空贴) 1GB LPDDR3 (与GPU共享)+8GB eMMC Flash 2GB LPDDR3(与GPU共享)+8GB eMMC Flash | 2GB LPDDR3 (与 GPU 共享)+8GB eMMC Flash
WIFI+蓝牙 | • AP6256芯片 • 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • 支持BT5.0 | • 859芯片 • 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • 支持BT5.0
网络 | 支持10/100M/1000M 以太网 | 支持10/100M/1000M 以太网
USB | 1*USB 2.0 Host, 1*USB OTG 2.0 4*USB 3.0 Host | 1*USB 3.0 HOST 2*USB 2.0 HOST
PCIE接口 | • Supports RC mode • Supports x1 Gen2(5.0Gbps) lane • Complies with PCI Express Base 2.0 Specification
电源 | DC输入，MicroUSB (OTG) | 5V3A Type-C供电
软件特性
OS | 支持Android7.0,Ubuntu, Debian等操作系统 | 支持Android 9.0、Ubuntu、Debian等操作系统
Orange Pi 3 、Orange Pi 3 LTS尺寸对比（图片）

型号
Orange Pi 3 | Orange Pi 3 LTS
硬件特性
SOC
全志H6 64位 | 全志H6 64位
CPU架构
Cortex™-A53 | Cortex™-A53
CPU频率
1.8GHz | 1.8GHz
内存+板载存储
1GB LPDDR3 (与GPU共享)+eMMC(默认空贴) 2GB LPDDR3(与GPU共享)+eMMC(默认空贴) 1GB LPDDR3 (与GPU共享)+8GB eMMC Flash 2GB LPDDR3(与GPU共享)+8GB eMMC Flash | 2GB LPDDR3 (与 GPU 共享)+8GB eMMC Flash
WIFI+蓝牙
• AP6256芯片 • 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • 支持BT5.0 | • 859芯片 • 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • 支持BT5.0
网络
支持10/100M/1000M 以太网 | 支持10/100M/1000M 以太网
USB
1*USB 2.0 Host, 1*USB OTG 2.0 4*USB 3.0 Host | 1*USB 3.0 HOST 2*USB 2.0 HOST
PCIE接口
• Supports RC mode • Supports x1 Gen2(5.0Gbps) lane • Complies with PCI Express Base 2.0 Specification
电源
DC输入，MicroUSB (OTG) | 5V3A Type-C供电
软件特性
OS
支持Android7.0,Ubuntu, Debian等操作系统 | 支持Android 9.0、Ubuntu、Debian等操作系统
Orange Pi 3 、Orange Pi 3 LTS尺寸对比（图片）

### 产品详细图

正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2

拼多多