### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi R1 Plus LTS（软路由）

淘宝店铺 天猫店铺 拼多多店铺
概述 下载 参数
在线购买

### Orange Pi R1 Plus LTS
（软路由）

- 瑞芯微RK3328
  四核Cortex-A53处理器

- 内存
  1GB LPDDR3

- 主频
  最高达1.5GHz

- 瑞芯微RK3328 四核Cortex-A53处理器
- 内存 1GB LPDDR3
- 主频 最高达1.5GHz

### 产品介绍

- A53四核处理器
- 1GB LPDDR3
- 双千兆网口
- 网口和状态LED指示灯
- USB 2.0
- 16MB SPI FLASH
- Type-C供电
- OpenWRT系统
- 散热风扇接口
- TF卡槽

Orange Pi R1 Plus LTS（软路由）采用了瑞芯微RK3328 64位1.5GHZ高性能四核Cortex-A53处理器，1GB LPDDR3运行内存，集成了双千兆网络接口、USB2.0接口、TF卡插槽、Type-C供电、电源管理、16MB SPI FLASH板载存储、调试串口等。

Orange Pi R1 Plus LTS（软路由）是迅龙软件新推出的一款双千兆网口软路由，尺寸小巧，支持OpenWRT、Ubuntu、Debian等操作系统。 Orange Pi R1 Plus LTS（软路由）采用CNC全金属外壳设计，外观时尚，散热效果好，可用于物联网网关、NAS私人定制、下载机等等。

- ### 支持OpenWRT

  OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统，拥有强大的网络组件和扩展性，常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。

- ### 瑞芯微RK3328，高性能SOC

  RK3328是基于Cortex-A53架构的高性能处理器，内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎，为高端应用提供了优异的性能。

- ### 1GB LPDDR3
  功能强大，运行稳定、流畅

  ### 1GB LPDDR3 功能强大，运行稳定、流畅

- ### 双千兆网口

  Orange Pi R1 Plus LTS（带金属壳）有两个千兆以太网，一个是板载的，另一个由USB转接。板载的千兆以太网口发送速率为948 Mbps，接收速率为948 Mbps；USB转换的千兆以太网口发送速率为886 Mbps，接收速率为945 Mbps。

- ### 金属外壳，散热效果好

  CNC全金属外壳，良好的散热效果，CPU全程不降频运行。

### 外观小巧精致
有限空间无限利用

尺寸仅为63mmX60.6mmX27.25mm，小巧精致，流线型外观，做工优良，科技时尚。

### 散热效果测试

我们测试了Orange Pi R1 Plus LTS（软路由）CPU满负载状态的散热效果和CPU性能，测试环境为环境温度24°C恒温的室内，测试结果显示，开发板的CPU能全程维持在高主频运行。

### USB 无线网卡测试

Linux5.10系统目前测试过的能用的USB无线网卡有：RTL8723BU、RTL8821CU、RTL8811CU、MT7601U，其他型号的USB无线网卡请自行测试，如果无法使用就需要移植对应的USB无线网卡驱动。

### Orange Pi R1 Plus LTS（软路由）接口说明

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝