### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi R1 Plus LTS（软路由）

淘宝店铺 天猫店铺 拼多多店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

CPU | Rockchip RK3328 四核ARM Cortex-A53 64位处理器,主频最高达1.5GHz
GPU | • Mali-450MP2 • Supports OpenGL ES 1.0/2.0
电源管理芯片 | RK805
内存 | 1GB LPDDR3(与GPU共享)
板载存储 | • TF卡插槽 • 16MB SPI Flash
板载以太网 | • 10M/100M/1000M 以太网（YT8531C） • 10M/100M/1000M USB以太网（RTL8153B）
视频输出 | TV CVBS output（通过13pin转接板）
音频输出 | 3.5mm音频口（通过13pin转接板）
电源 | USB Type C接口5V/2A输入
USB端口 | 1个USB 2.0 HOST
Low-level 外设 | 13pin接头带UART、I2C、IR pin、Tv-out、AUDIO(无MIC)、2xUSB2.0（不支持）、以及1个GPIO口 ——13Pin的焊盘保留，13Pin也会额外提供，但是不再焊到焊盘上
调试串口 | UART-TX、UART-RX以及GND
按键 | 1x复位键
风扇接口 | 1x散热风扇接口（5V）
LED灯 | 电源指示灯和网口状态指示灯
红外接收 | 支持红外遥控器（通过13pin转接板）
支持的操作系统 | OpenWRT、Ubuntu、Debian等操作系统

### 外观规格介绍

产品尺寸 | 63mm X 60.6mm X 27.25
重量 | 175g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝