### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 4 LTS

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 香橙派
Orange Pi 4 LTS

- 瑞芯微RK3399六核
  64位服务级处理器

- 主频
  高达1.8GHz

- 3GB/4GB LPDDR4

- 瑞芯微RK3399六核 64位服务级处理器
- 主频高达1.8GHz
- 3GB/4GB LPDDR4

### 产品介绍

- 六核64位处理器
- 3GB/4GB LPDDR4
- PMU电源管理
- 蓝牙5.1
- 双频WiFi
- HDMI2.0a输出
- 千兆网口
- USB2.0/3.0
- 16GB eMMC Flash
- TF卡槽

Orange Pi 4 LTS采用了瑞芯微“二核A72+四核A53”服务级处理器RK3399（28纳米HKMG制程），主频最高可达1.8GHZ，具有超强处理能力，搭配Mali-T860高阶GPU图形处理，拥有3GB/4GB LPDDR4和16GB高速eMMC存储，集成了板载2.4G/5G双频WiFi，板载蓝牙5.1，支持双摄像头，双目视觉测 距，电源管理，TF卡存储，支持SATA和SSD扩展，LED指示灯，Low-level外设，支持4K输出。 Orange Pi 4 LTS引用了相当丰富的接口，包括HDMI输出、26pin GPIO接口、LCD接口、DC、TYPE-C、Battery供电接口，千兆网口，2个USB2.0，2个USB3.0，PCIE接口等。支持Android 8.1、Ubuntu16.04、Ubuntu18.04、Debian9等操作系统。

### 特征

#### 瑞芯微RK3399，高性能“服务器级”处理器

瑞芯微RK3399强大的性能配置将给VR、全景拍摄、视觉识别、服务器、3D等前沿技术带来里程碑式的变革。

- ### 3GB/4GB LPDDR4

  足以运行多种应用程序，流畅、优雅

- ### 多种操作系统，开源的创客神器

  支持Android 8.1、Ubuntu16.04、Ubuntu18.04、Debian9等操作系统，可以用它办公学习、游戏娱乐、软件开发、智能嵌入等等。

  - Orange Pi 4 LTS运行Android系统

  - Orange Pi 4 LTS运行Ubuntu系统

  - Orange Pi 4 LTS运行Debian系统

- ### 千兆以太网，更高效、更高速、更好的适用性

- ### 16GB eMMC Flash

  满足用户对存储容量的更高需求

- ### 双频WiFi+蓝牙5.1

  网络连接性更强、更稳定，传输更高速

- ### 丰富的接口

  汇聚了MIPI-CSI摄像头接口、USB TYPE-C接口、HDMI2.0接口等各类流行的接口

### 丰富的配件

- 闪迪高速存储卡

  发挥更快的app性能
  捕捉更好的照片，98MB/秒

  点击了解
- 电源适配器（TYPE-C）

  点击了解
- 数据线

  USB转TYPE-C充电线
  3.5mm直径加粗线，Type-C接口

  点击了解

### 更多功能，取决你的创意和创造力！

Orange Pi 4 LTS创造无限可能

应用场景
深度学习领域
车载应用
游戏机
编程机器人
监控设备
平板电脑
物联网
智能网关
智能家居
Orange Pi 4 VS Orange Pi 4 LTS

型号 | Orange Pi 4 | Orange Pi 4 LTS
硬件特性
SOC | 瑞芯微RK3399 | Rockchip RK3399 (4GB） Rockchip RK3399-T（3GB）
CPU架构 | Big.LITTLE大小核架构： 双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 | Big.LITTLE大小核架构：双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 6核ARM® 64位处理器，主频高达1.6GHz（3GB）/1.8 GHz（4GB） 内置低功耗MCU Cortex-M0
CPU频率 | 1.8GHZ | 1.6GHz（3GB）/1.8 GHz（4GB）
内存+板载存储 | 双通道4GB LPDDR4+ 16GB eMMC Flash | 4GB
WIFI+蓝牙 | • AP6256 • 2.4GHz/5GHz双频WiFi， 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议 • BT5.0 | • 板载模块（CDW.20U5622-00） • 2.4GHz/5GHz双频WiFi，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议 、2T2R • Bluetooth 5.0+HS,支持BLE
网络 | 支持10/100M/1000M 以太网 ( Realtek RTL8211E ) | 支持10/100M/1000M 以太网 ( YT8531C )
USB | 2 x USB2.0 HOST， 1x USB3.0 HOST, 1 x USB3.0 Type-C | 2 x USB2.0 HOST， 1x USB3.0 HOST, 1 x USB3.0 Type-C
视频输出 | • 1 x HDMI 2.0 ( Type-A ), 支持4K@60帧输出 • 1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出 • 支持双通道 MIPI-DSI （每通道4线） | • 支持HDMI v2.0 4K 60fps显示 • 1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出 • 支持双通道MIPI-DSI
视频输出 | 2 x MIPI-CSI摄像头接口 (MIPI_RX0、MIPI_TX1/RX1) | 支持HDMI v2.0 4K 60fps显示 1 * DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出 支持双通道 MIPI-DSI （每通道4线）
RTC | 支持RTC，板载备用电池接口 | 支持RTC，外接备用电池
调试 | 3pin调试串口 | 3pin调试串口（UART）
预留接口 | GPIO1 40pin排针 （1 x I2S、2 x I2C、 1 x SPI/UART、8 x GPIO） | 26Pin,可以支持IIC、UART、SPI等常用串口，最多17个GPIO
PCIE | GPIO2 24pin PCIE接口 | 支持Mini PCIe接口
电源 | DC 5V/3A TYPE-C 5V/3A | DC 5V/3A ,DC 5V/4A, Type-C 提供5V/4A（板上有USB PD2.0协议控制芯片FUSB302B）
软件特性
OS | 支持Android 8.1、Ubuntu16.04、 Ubuntu18.04、Debian9等操作系统 | 支持Android、Ubuntu、Debian等操作系统
Orange Pi 4 、Orange Pi 4 LTS外观对比（图片）

型号
Orange Pi 4 | Orange Pi 4 LTS
硬件特性
SOC
瑞芯微RK3399 | 瑞芯微RK3399
CPU架构
Big.LITTLE大小核架构： 双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 | Big.LITTLE大小核架构： 双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核
CPU频率
1.8GHZ | 1.8GHZ
内存+板载存储
双通道4GB LPDDR4+ 16GB eMMC Flash | 3GB/4GB LPDDR4+ 16GB eMMC Flash
WIFI+蓝牙
• AP6256 • 2.4GHz/5GHz双频WiFi， 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议 • BT5.0 | • UWE5621DS •2.4GHz/5GHz双频WiFi， 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议、2T2R • BT 5.1+HS,支持 BLE
网络
支持10/100M/1000M 以太网 ( Realtek RTL8211E ) | 支持10/100M/1000M 以太网 ( YT8531C )
USB
2 x USB2.0 HOST， 1x USB3.0 HOST, 1 x USB3.0 Type-C | 2 x USB2.0 HOST， 1x USB3.0 HOST, 1 x USB3.0 Type-C
视频输出
• 1 x HDMI 2.0 ( Type-A ), 支持4K@60帧输出 • 1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出 • 支持双通道 MIPI-DSI （每通道4线） | • 支持HDMI v2.0 4K 60fps显示 • 1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出 • 支持双通道MIPI-DSI
视频输出
2 x MIPI-CSI摄像头接口 (MIPI_RX0、MIPI_TX1/RX1) | 2 x MIPI-CSI摄像头接口 (MIPI_RX0、MIPI_TX1/RX1)
RTC
支持RTC，板载备用电池接口 | 支持RTC，外接备用电池
调试
3pin调试串口 | 3pin调试串口（UART）
预留接口
GPIO1 40pin排针 （1 x I2S、2 x I2C、 1 x SPI/UART、8 x GPIO） | GPIO1 40pin排针 （1 x I2S、2 x I2C、 1 x SPI/UART、8 x GPIO）
PCIE
GPIO2 24pin PCIE接口 | 24pin 支持PCI-Express 2.1接口
电源
DC 5V/3A TYPE-C 5V/3A | DC 5V/4A ,TYPE-C 提供5V/3A（板上有USB PD2.0协议控制芯片FUSB302B）
软件特性
OS
支持Android 8.1、Ubuntu16.04、 Ubuntu18.04、Debian9等操作系统 | 支持Android 8.1、Ubuntu16.04、 Ubuntu18.04、Debian9等操作系统
Orange Pi 4 、Orange Pi 4 LTS外观对比（图片）

### 产品详细图

正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2