### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述

### 触摸屏3G-IoT主板专用

淘宝店铺 天猫店铺
触摸屏3G-IoT主板专用
在线购买

### 触摸屏3G-IoT主板专用

- 4.98英寸屏幕
- TFT显示屏

- 4.98英寸屏幕
- TFT显示屏

### Orange Pi好搭档 更专业 更安心

适用开发板型号：Orange Pi 3G-IoT-A，Orange Pi 3G-IoT-B主板专用

### 产品介绍

触摸屏参数 | 触摸屏类型 | 电容屏
尺寸 | 68.4*141.32
驱动IC | GSL2338 G+F
电源电压 | 2.8V
光透射率 | ≥82%
表面硬度 | 7H
操作温度 | -10℃~+60℃≤90%RH
贮藏温度 | -20℃~+70℃≤90%RH
显示屏参数 | 显示屏类型 | TFT
驱动IC | ST7701
像素点阵 | 480（RGB）X 854
模组尺寸 | 66.4*120.05*2.06（毫米）
显示区域 | 62.06*110.42（毫米）
接口 | MIPI
LED颗数 | 12-LED
连接方式 | 串并联
电流 | 40MA

### 连接示意图

### 产品详细图

产品细节图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝