### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 4B

淘宝店铺 天猫店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 香橙派
Orange Pi 4B

- 瑞芯微RK3399
  六核 64位服务级处理器

- 4GB
  LPDDR4内存

- 板载WiFi
  蓝牙

- 瑞芯微RK3399六核 64位服务级处理器
- 4GB LPDDR4内存
- 板载WiFi蓝牙

### 产品介绍

- PMU电源管理
- HDMI输出
- 16GB eMMC Flash
- 支持双摄像头
- 千兆网口
- Type-C供电
- LED指示灯
- Low-level外设
- 多操作系统
- 调试串口
- TF卡槽
- 麦克风

Orange Pi 4B采用了瑞芯微RK3399（64位6核ARM体系），具体为双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核) ，主频最高可达2.0GHZ，具有超强处理能力，搭配Mali-T864高阶GPU图形处理，集成了板载2.4/5G双频WiFi，支持双摄像头，双目视觉测距，支持SATA和SSD扩展，支持4K输出等。内置SPR2801(NPU)人工智能专用处理器，拥有双通道4GB LPDDR4内存、16GB高速eMMC存储。Orange Pi 4B引用了相当丰富的接口，40Pin headers，耳机接口、摄像头接口、LCD接口、DC、TypeC、 Battery供电接口，2个USB2.0 HOST接口，并新增了PCIE、Type-C等高性能数据传输和显示接口。 这款开发板在运行速度上最大程度地保留了前代RK3399的“大脑中枢”，强大的性能配置将给VR、全景拍摄、视觉识别、服务器、 3D等前沿技术带来里程碑的变革。

### 特征

#### 瑞芯微RK3399，“服务器级”处理器，低功耗、高性能

RK3399基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构，被广泛应用于平板电脑、游戏盒子、无人机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。

- ### 完善的系统生态体系

  支持多种操作系统，包括Android 8.1、Ubuntu16.04、Ubuntu18.04、Debian9，可以用它办公学习、游戏娱乐、软件开发、智能嵌入等等。

  - Orange Pi 4B运行 Android系统

  - Orange Pi 4B运行Debian系统

  - Orange Pi 4B运行Ubuntu系统

### 丰富的配件

- 电源适配器

  电源线5V3A接头 4.0X1.7mm

  点击了解
- 视频影音线

  网络机顶盒游戏主机专用

  点击了解
- OTG数据线

  点击了解
- HDMI转VGA

  高纯度窃线电脑高清线转换器接头接口

  点击了解
- 闪迪高速存储卡
  （16GB）

  高速读写海量数据，稳定耐用

  点击了解
- 闪迪高速存储卡
  （32GB）

  高速读写海量数据，稳定耐用

  点击了解

### 定位高端，适用上百行业

RK3399配备了一个功能强大的神经网络处理单元，
许多嵌入式强大的硬件引擎为高端应用程序提供了优化的性能。

### 更多功能，取决你的想象！

Orange Pi 4B创造无限可能

应用场景
嵌入式机器视觉
人工智能类产品
监控设备
平板电脑
深度学习领域
车载应用

### 产品详情图

正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝