### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 3

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

CPU | 全志H6四核1.8GHZ 64位ARM Cortex™-A53
GPU | • High-performance multi-core GPU Mali T720 • OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1 • Microsoft DirectX 11 FL9_3 • ASTC(Adaptive Scalable Texture Compression) • Floating point operation greater than 70 GFLOPS
内存+板载存储 | 1GB LPDDR3 (与GPU共享)+eMMC(默认空贴) 2GB LPDDR3(与GPU共享)+eMMC(默认空贴) 1GB LPDDR3 (与GPU共享)+8GB eMMC Flash 2GB LPDDR3(与GPU共享)+8GB eMMC Flash
板载WIFI+蓝牙 | AP6256, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, BT5.0
板载网络 | 10/100M/1000M 以太网 RJ45
网络芯片 | RTL8211
音频输入 | MIC
音频输出 | HDMI 2.0a和3.5 mm音频口
视频输出 | HDMI 2.0a 和CVBS
视频解码 | • H265/HEVC Main/Main10 profile@Level5.2 High-tier ;4K@60fps, up to 6Kx4K@30fps • H264/AVC BP/MP/HP@level5.1, MVC, 4K@30fps • VP9，Profile 0/2, 4K@30fps • AVS+/AVS JIZHUN profile@level 6.0, 1080P@60fps
PCIE接口 | • Supports RC mode • Supports x1 Gen2(5.0Gbps) lane • Complies with PCI Express Base 2.0 Specification
电源 | DC输入，MicroUSB (OTG)
电源管理芯片 | AXP805
USB 2.0 Ports | 1个USB 2.0 Host, 1个USB OTG 2.0
USB 3.0 Ports | 4个USB 3.0 Host
Low-level peripherals | 26 Pin接头
GPIO(1x3) pin | UART, Ground.
LED灯 | 电源指示灯、状态指示灯和USB3.0指示灯
红外接收 | 有
按键 | 电源(SW4)
支持的操作系统 | Android7.0, Ubuntu, Debian等操作系统

### 外观规格介绍

产品尺寸 | 90mm*64mm
重量 | 75g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2