### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi 5B（4GB/8GB/16GB）

淘宝店铺
橙子云计算数码店 淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺 拼多多店铺 京东店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 香橙派
Orange Pi 5B
(4GB/8GB/16GB)

- 瑞芯微RK3588S八核
  64位处理器

- 主频
  高达2.4GHz

- 4GB/8GB/16GB
  （LPDDR4/4X）

- 支持8K视频编解码

- 瑞芯微RK3588S八核 64位处理器

- 主频高达2.4GHz

- 4GB/8GB/16GB（LPDDR4/4X）

- 支持8K视频编解码

### 产品介绍

- 八核64位处理器
- Wi-Fi6
- BT5.3，支持BLE
- 32GB/64GB/128GB/256GB
  eMMC
- 4GB/8GB/16GB
  （LPDDR4/4X）
- 主频高达2.4GHz
- USB2.0/3.0
- 26PIN 扩展口

性能再度升级，体验超乎想象
Orange Pi 5B（4GB/8GB/16GB）在Orange Pi 5 基础上添加无线通讯功能Wi-Fi6 + BT5.3模块，Wi-Fi支持2T2R 802.11 ax/ac/a/b/g/n，使用2.4GHz和5GHz两个频段，具有MIMO标准。Wi-Fi 使用2 根天线，其中 1 根与BT共享，使用PCIe 2.1 接口；BT5.3使用 UART/ PCM接口。在Orange Pi 5的基础上可增加32GB/64GB/128GB/256GB eMMC存储器。
新增Wi-Fi6
新增BT5.3，支持BLE
可增加32GB/64GB/128GB/256GB eMMC

### 国货之光 实力担当

RK3588S新一代八核64位处理器+Orangepi OS

Orange Pi 5B（4GB/8GB/16GB）采用了瑞芯微RK3588S新一代八核64位处理器，具体为四核A76+四核A55，采用了8nm工艺设计，主频最高可达2.4GHz，集成ARM Mali-G610 MP4 GPU，内嵌高性能3D和2D图像加速模块，内置高达6 Tops算力的AI加速器NPU，4GB/8GB/16GB（LPDDR4/4X）和32GB/64GB/128GB/256GB eMMC，具有双频Wi-Fi6、BT5.3，具有高达8K显示处理能力。
Orange Pi 5B有丰富的接口，包括HDMI输出、Type-C、USB3.0、USB2.0、RJ45千兆网口、TF卡插座、3.5mm耳机插孔、MIPI LCD接口、MIPI Camera接口、 多功能26 Pin扩展接口等；可广泛适用于高端平板、边缘计算、人工智能、云计算、AR/VR、智能安防、智能家居等领域，覆盖 AIoT各个行业。
Orange Pi 5B支持Orange Pi 官方研发的操作系统Orangepi OS，同时，支持Android12 、Debian11，Ubuntu22.04，Ubuntu20.04 等操作系统。

Orange Pi 5B（4GB/8GB/16GB）
VS
Orange Pi 5（4GB/8GB/16GB）

型号 | Orange Pi 5B | Orange Pi 5
SOC | 瑞芯微RK3588S | 瑞芯微RK3588S
CPU架构 | Cortex-A76+Cortex-A55 | Cortex-A76+Cortex-A55
CPU频率 | 2.4GHz+1.8GHz | 2.4GHz+1.8GHz
核心数 | 8 | 8
内存+板载存储 | 4GB/8GB/16GB （LPDDR4/4X） 32GB/64GB/128GB/256GB eMMC Flash | 4GB/8GB/16GB （LPDDR4/4X） 16MB SPI Flash
WIFI+蓝牙 | 双频Wi-Fi6+BT5.3，支持BLE | 无
网络 | • YT8531C • 支持10/100M/1000M 以太网 | • YT8531C • 支持10/100M/1000M 以太网
USB | 2*USB2.0 +1*USB3.0 +1* USB3.0 Type-C | 2*USB2.0 +1*USB3.0 +1* USB3.0 Type-C
音视频 | 支持 | 支持
摄像头接口 | 3 | 3
M.2 M-Key socket扩展槽 | 无 | 有
调试串口 | 3pin | 3pin
预留接口 | 26PIN | 26PIN
LCD接口 | 2 | 2
电源接口 | TYPE-C 5V/4A | TYPE-C 5V/4A
电源管理 | 有 | 有
OS | 支持Orangepi OS（Droid）、Orangepi OS（Arch）、Orangepi OS（OH）、Debian11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Android12 | 支持Orangepi OS（Droid）、Orangepi OS（Arch）、Orangepi OS（OH）、Debian11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Android12
PCB尺寸 | 62x100mm | 62x100mm

型号
Orange Pi 5B | Orange Pi 5
SOC
瑞芯微RK3588S | 瑞芯微RK3588S
CPU架构
Cortex-A76+Cortex-A55 | Cortex-A76+Cortex-A55
CPU频率
2.4GHz+1.8GHz | 2.4GHz+1.8GHz
核心数
8 | 8
内存+板载存储
4GB/8GB/16GB （LPDDR4/4X） 32GB/64GB/128GB/256GB eMMC Flash | 4GB/8GB/16GB （LPDDR4/4X） 16MB SPI Flash
WIFI+蓝牙
双频Wi-Fi6+BT5.3，支持BLE | 无
网络
• YT8531C • 支持10/100M/1000M 以太网 | • YT8531C • 支持10/100M/1000M 以太网
USB
2*USB2.0 +1*USB3.0 +1* USB3.0 Type-C | 2*USB2.0 +1*USB3.0 +1* USB3.0 Type-C
音视频
支持 | 支持
摄像头接口
3 | 3
M.2 M-Key socket扩展槽
无 | 有
调试串口
3pin | 3pin
预留接口
26PIN | 26PIN
LCD接口
2 | 2
电源接口
TYPE-C 5V/4A | TYPE-C 5V/4A
电源管理
有 | 有
OS
支持Orangepi OS（Droid）、Orangepi OS（Arch）、Orangepi OS（OH）、Debian11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Android12 | 支持Orangepi OS（Droid）、Orangepi OS（Arch）、Orangepi OS（OH）、Debian11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Android12
PCB尺寸
62x100mm | 62x100mm

### 瑞芯微RK3588S
全新一代顶级旗舰AIoT芯片

采用8nm LP制程，速度更快，功耗更低，可为各类AI应用场景带来卓越的性能表现。

CPU八核64大小核架构，4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55

4倍
提升
RK3588S
RK3399

GPUARM Mali-G610

8倍
提升
RK3588S
RK3399

NPU6Tops AI算力

支持INT4/INT8/INT16混合运算，赋能各类AI场景。

### 无线Wi-Fi6+ BT5.3

内置2.4G/5G双频Wi-Fi6和蓝牙5.3,支持BLE, 信号更强更稳定，网络传输更方便、更快捷。

### 最大可内置256GB eMMC

可内置32GB/64GB/128GB/256GB eMMC，长时间运行更稳定、更可靠

### 千兆以太网

板载1000Mbps以太网，网络连接更强大、更稳定，传输更高速。

### 丰富接口，易于扩展

汇聚了USB3.0、USB2.0、Type-C、HDMI2.1、千兆以太网、MIPI CSI、MIPI D-PHY TX、MIPI D-PHY RX等各类流行的接口。

### 8K视频编解码，极致清晰挑战视觉极限

最高支持8K@60fps，强大的视频编解码能力让画面8K高清呈现，图像更清晰，画质更细腻。

### 多通道输出，多屏异显

支持HDMI 2.1 8K视频输出、USB-C（DP1.4）、双MIPI D-PHY视频输出，可实现多屏异显，支持三个MIPI接口摄像头输入。

### Orange Pi OS

#### Windows的风格，安卓的应用
国产操作系统新体验

支持Orange Pi官方研发的操作系统Orange Pi OS (Droid)，兼容安卓应用，提供与Windows类似的桌面体验，并可运行海量的安卓应用程序。

• Windows的风格 •

- • 动画效果 •

  开机动画

- • 文件管理器 •

  目录树状结构，用户可以快速进入文件夹找到相对应的文件

- • 应用商城 •

  办公软件、娱乐软件、教育软件、热门应用……海量安卓应用程序随心下载。

- • 设置 •

  简洁大方、功能齐全。保留了常用功能，同时移除了涉及到用户隐私的选项，尊重安全与隐私保护。

- • 控制中心 •

  方便用户设置功能，同时方便用户实时打开和关闭一些功能。

- • 任务管理器 •

  一目了然的窗口列表视图，能够高效管理当前任务，既美观又实用。

### 运行海量安卓应用程序

#### 可运行海量安卓应用程序，包括腾讯会议、微信、QQ、喜马拉雅、钉钉、美图秀秀、B站、腾讯视频、爱奇艺、Chrome浏览器等。

### 应用场景广泛 覆盖 AIoT各行各业

可广泛适用于高端平板、边缘计算、人工智能、云计算、AR/VR、智能安防、智能家居等领域，覆盖 AIoT各行各业。
人工智能
高端平板
边缘计算
云计算
AR/VR
智能安防
智能家居
Orange Pi 5B（4GB/8GB/16GB） 的引脚图
产品详细图
正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2

淘宝3

拼多多