### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi Compute Module 4

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
京东店铺 拼多多店铺
概述 下载 参数
在线购买
Orange Pi
Compute Module 4
小身材，高速度，低功耗
四核64位Cortex-A55处理器
1GB/2GB/4GB/8GB（LPDDR4/4X)
4K高清显示
Wi-Fi5+BT5.0,支持BLE
Orange Pi Compute Module 4尺寸小巧，性能强悍，可适用于深度嵌入式应用。Orange Pi Compute Module 4采用了瑞芯微RK3566，四核 64 位 Cortex-A55 处理器，22nm先进工艺，主频最高1.8GHz；集成ARM Mali G522EE图形处理器，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1，内嵌高性能2D加速硬件；集成RKNN NPU AI加速器，0.8Tops@INT8性能，支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet架构模型一键转换；提供丰富的接口、不同规格的eMMC闪存以及无线模块，可广泛应用于工业物联网领域。
四核64位Cortex-A55处理器
性能更强劲

### 1GB/2GB/4GB/8GB（LPDDR4/4X)，更多内存选择，满足不同需求

### 丰富的eMMC闪存

提供8GB/32GB/64GB/128GB四种eMMC闪存可选择

### Wi-Fi5+BT 5.0, 支持BLE

2.4G/5G双频Wi-Fi5和蓝牙5.0，支持BLE，随时随地畅享精彩网络。

### 可接外部天线

已配板载天线，可选配外置天线，更适合工业级应用

Orange Pi CM4底板
板子虽小，五脏俱全
搭配Orange Pi CM4使用，板载40Pin GPIO接口及标准的CM4连接器，汇聚了eDP、MIPI DSI、MIPI CSI、USB3.0、USB2.0、HDMI2.0、M.2 M-KEY、千兆以太网等各类流行的接口，可应用于外部设备控制和扩展，使用方便。
点击跳转了解详情
产品详细图
正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

淘宝1

淘宝2

拼多多