### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

### 热卖推荐

Orange Pi 5 Pro

瑞芯微RK3588S八核64位处理器，主频高达2.4GHz，LPDDR5：4GB/8GB/16GB可选，Wi-Fi5+BT5.0，支持BLE

了解详情
Orange Pi AIpro

昇腾AI技术路线，8GB/16GB LPDDR4X，8/20 TOPS AI算力，Wi-Fi5+BT4.2，BLE4.2

了解详情
Orange Pi 5 Plus（32GB）

瑞芯微 RK3588八核 64位处理器，32GB LPDDR4X，支持SSD及Wi-Fi 6/BT模块的M.2插槽

了解详情
Orange Pi 3 Plus

AMLOGIC S905D3四核 64位处理器，2GB/4GB LPDDR4，支持eMMC或SPI Flash（二选一），Wi-Fi 5 + BT5.0，支持BLE

了解详情

### 开发板

- Orange Pi 3B

  瑞芯微RK3566四核 64位处理器，2GB/4GB/8GB（LPDDR4/4X），Wi-Fi 5 + BT5.0，支持BLE

  了解详情
- Orange Pi 5（32GB）

  RK3588S八核64位处理器，32GB LPDDR4X，算力高达6Tops

  了解详情
- Orange Pi Zero 2W

  四核Cortex-A53处理器，1GB/1.5GB/2GB/4GB LPDDR4，Wi-Fi5+BT5.0

  了解详情
- Orange Pi 5 Plus（4GB/8GB/16GB）

  瑞芯微 RK3588八核 64位处理器，4GB/8GB/16GB（LPDDR4/4X)，可以外接16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMMC模块

  了解详情
- Orange Pi 5（4GB/8GB/16GB）

  RK3588S八核64位处理器，4GB/8GB/16GB（LPDDR4/4X），32GB eMMC Flash，双频WiFi6.0+蓝牙5.0

  了解详情
- Orange Pi 5B（32GB）

  瑞芯微RK3588S八核64位处理器，32GB LPDDR4X，Wi-Fi6+BT5.3，支持BLE

  了解详情
- Orange Pi 5B（4GB/8GB/16GB）

  瑞芯微RK3588S八核64位处理器，4GB/8GB/16GB（LPDDR4/4X），Wi-Fi6+BT5.3，支持BLE

  了解详情
- Orange Pi Compute Module 4

  瑞芯微RK3566四核 64 位 Cortex-A55 处理器，1GB/2GB/4GB/8GB（LPDDR4/4X)提供不同规格的eMMC闪存以及无线模块

  了解详情
- Orange Pi Zero 3

  全志 H618 四核Cortex-A53，1GB/1.5GB/2GB/4GB LPDDR4 四种内存规格可选，WiFi 5+蓝牙5.0

  了解详情
- Orange Pi R1 Plus LTS（软路由）

  双千兆网口软路由，CNC全金属外壳设计，外观时尚，尺寸小巧，散热效果好。

  了解详情
- Orange Pi 3 LTS

  全志四核1.8Hz A53高性能处理器，2GB LPDDR3+8GB eMMC，板载WiFi+蓝牙

  了解详情
- Orange Pi 4 LTS

  瑞芯微RK3399六核 64位处理器，3GB/4GB LPDDR4，16GB eMMC ，支持双摄像头，双目视觉测距

  了解详情
- Orange Pi 4B

  瑞芯微RK3399六核 64位处理器，4GB LPDDR4内存，16GB eMMC Flash

  了解详情
- Orange Pi Zero2

  全志H616 四核64位处理器，拥有512MB/1GB DDR3两种内存规格可选

  了解详情
- Orange Pi R1 Plus LTS

  瑞芯微RK3328四核 64位处理器，1GB LPDDR3内存，16MB SPI Flash板载存储

  了解详情
- Orange Pi R1

  全志H3四核32位处理器，256MB/512MB DDR3内存

  了解详情
- Orange Pi Zero

  全志H2/H3四核处理器，256MB/512MB DDR3内存

  了解详情
- Orange Pi Zero LTS

  全志H3四核处理器，256MB/512MB DDR3内存

  了解详情
- Orange Pi One

  全志H3四核处理器，512MB/1GB DDR3内存

  了解详情
- Orange Pi Lite

  全志H3四核处理器，512MB/1GB DDR3

  了解详情
- Orange Pi PC

  全志H3四核处理器，1GB DDR3内存

  了解详情
- Orange Pi PC Plus

  全志H3四核处理器，1GB DDR3内存，8GB eMMC Flash

  了解详情
- Orange Pi Plus 2E

  全志H3四核处理器，2GB DDR3内存

  了解详情
- Orange Pi Zero Plus2

  全志H3/H5四核处理器, 512MB DDR3, 8GB eMMC Flash

  了解详情
- Orange Pi 3

  全志H6四核处理器，1GB/2GB LPDDR3内存

  了解详情
- Orange Pi AI Stick Lite

  开放SDK，可以应用于X86，ARM等平台

  了解详情
- Orange Pi Zero Plus

  全志H5四核处理器，512MB DDR3内存

  了解详情
- Orange Pi PC2

  全志H5四核处理器, 1GB DDR3 内存

  了解详情
- Orange Pi i96

  ARM Cortex-A5 32位高性能处理器，256MB LPDDR2 SDRAM内存

  了解详情
- Orange Pi 2G-IoT

  ARM Cortex-A5 32位高性能处理器，256MB LPDDR2 SDRAM

  了解详情
- Orange Pi 3G-IoT-A

  MT6572,ARM Cortex-A7高性能处理器，256MB DDR2，512MB eMMC

  了解详情
- Orange Pi 3G-IoT-B

  MT6572,ARM Cortex-A7高性能处理器，512MB DDR2，4GB eMMC

  了解详情
- Orange Pi 4

  瑞芯微RK3399六核 64位处理器，4GB LPDDR4，16GB eMMC

  了解详情
- Orange Pi R1 Plus

  瑞芯微RK3328四核64位处理器，1GB DDR4内存

  了解详情
- Orange Pi One Plus

  全志H6四核处理器，1GB LPDDR3内存

  了解详情
- Orange Pi 4G-IoT

  MT6737,ARM Cortex-A53处理器，1GB DDR3内存

  了解详情
- Orange Pi Lite2

  全志H6四核处理器，1GB LPDDR3内存

  了解详情
- Orange Pi RK3399

  瑞芯微RK3399六核 64位处理器，2GB/4GB DDR3，16GB eMMC Flash

  了解详情
- Orange Pi Prime

  全志H5 四核处理器，2GB DDR3

  了解详情
- Orange Pi Win Plus

  全志A64四核处理器，2GB DDR3内存

  了解详情

了解更多

### 电源与连接线

- 5V2A

  适用于Orange Pi Zero, Orange Pi R1,Orange Pi Zero Plus ,Orange Pi Zero Plus 2, Orange Pi IoT 系列

  了解详情
- 5V3A(DC)-美规

  适用于Orange Pi One, Orange Pi Lite, Orange Pi PC, Orange Pi PC Plus, Orange Pi Plus 2E,Orange Pi PC 2,Orange Pi 4,Orange Pi 4B, Orange Pi Lite 2,Orange Pi One Plus, Orange Pi 3,Orange Pi IoT系列

  了解详情
- 5V3A(DC)-欧规

  适用于Orange Pi One, Orange Pi Lite, Orange Pi PC, Orange Pi PC Plus, Orange Pi Plus 2E,Orange Pi PC 2,Orange Pi 4,Orange Pi 4B, Orange Pi Lite 2,Orange Pi One Plus, Orange Pi 3,Orange Pi IoT系列

  了解详情
- 5V3A（Tyep-C）-美规

  适用于Orange Pi Zero2,Orange Pi R1 Plus, Orange Pi 3 LTS

  了解详情
- 5V3A（Tyep-C）-欧规

  适用于Orange Pi Zero2,Orange Pi R1 Plus, Orange Pi 3 LTS

  了解详情
- 5V4A(DC)-美规

  适用于Orange Pi 4 LTS 和 Orange Pi 4 B

  了解详情
- 5V4A(DC)-欧规

  适用于Orange Pi 4 LTS 和 Orange Pi 4 B

  了解详情
- 5V4A (Type-C)-美规

  适用于Orange Pi 800、Orange Pi 4 LTS、Orange Pi 4B

  了解详情
- 5V4A (Type-C)-欧规

  适用于Orange Pi 800、Orange Pi 4 LTS、Orange Pi 4B

  了解详情
- HDMI高清连接线

  支持4K/60Hz高分辨率和18Gbps高速带宽传输

  了解详情
- HDMI转VGA转换器

  采用数字转模拟智能转换芯片，具备强大的高清转换能力

  了解详情
- OTG数据线

  即插即用，简单实用

  了解详情
- Micro-HDMI高清视频线

  加强信号稳定性，享受高清带来的影音效果，适用于Orange Pi Zero 2

  了解详情
- SATA硬盘电源线

  特制的高密屏蔽线材，屏蔽掉多余干扰，同时加强了传输的稳定性能

  了解详情
- USB转Type-C 2.0供电线

  充电更快，供电更稳定，柔软不易被缠绕

  了解详情
- USB转DC4.0供电线

  传输稳定、高效充电、安全可靠

  了解详情
- 一分三AV线

  索尼、佳能、JVC、三星、松下、夏普可适配兼容

  了解详情
- WIFI外置天线

  Orange Pi 4和Orange Pi 4B专用外置天线

  了解详情

了解更多

### 保护壳

- Orange Pi AIpro专用外壳

  LOGO造型进风口，内置天线，磁吸式面盖，铝合金材料

  了解详情
- Orange Pi 5 Plus专用外壳

  铝合金材料，质感细腻；喷砂+阳极氧化，耐磨性好

  了解详情
- OPi 5/OPi 5B专用外壳

  铝合金材料，喷砂+阳极氧化，耐磨性好

  了解详情
- R1 Plus LTS金属壳

  铝合金材质，导热硅胶，散热更强劲

  了解详情
- One / One Plus专用外壳

  ABS环保材料，透明直观，结实耐用

  了解详情
- Pi4/4B/4LTS专用外壳

  铝合金材料，超强散热，良好外观

  了解详情
- Zero/ Zero LTS专用外壳

  ABS环保材料，独特的开模制作工艺

  了解详情
- PC / PC Plus/ PC 2专用外壳

  ABS环保材料，黑白两色，优雅可选

  了解详情
- Zero/ Zero LTS开发板+扩展板专用外壳

  独特的开模制作工艺，带来不一样的质感

  了解详情
- Pi 3 LTS专用外壳

  环保ABS材料，精准开孔，使用方便

  了解详情
- Pi 3专用外壳

  环保ABS材料，耐高温、耐腐蚀

  了解详情
- R1 Plus专用外壳

  ABS环保材料，透明直观，结实耐用

  了解详情
- Zero 2专用外壳

  环保ABS材料，透明外壳，晶莹通透

  了解详情
- Lite/ Lite 2专用外壳

  环保ABS材料，兼顾实用性与耐用性

  了解详情

了解更多

### 摄像头

- 1300万像素摄像头（13850）

  适用于Orange Pi 5、Orange Pi 5B、Orange Pi 5 Plus

  了解详情
- 1300万像素摄像头（13855）

  适用于Orange Pi 5、Orange Pi 5B、Orange Pi 5 Plus

  了解详情
- Orange Pi 高清摄像头

  网课学习/视频会话/远程办公

  了解详情
- 200万像素摄像头

  适用于Orange Pi 3G-IoT-A，3G-IoT-B

  了解详情
- 500万像素摄像头

  OV5640自动变焦，高清品质

  了解详情
- 200万像素摄像头

  适用于Orange Pi One，Orange Pi PC，Orange Pi Lite，Orange Pi Plus2E，Orange Pi PC Plus，Orange Pi PC 2，Orange Pi Zero Plus2，Orange Pi 2G-IoT

  了解详情
- RK3399专用摄像头

  1300万像素，MIPI接口，高清品质

  了解详情

### 其他配件

- 一体式散热风扇（适用于Orange Pi 5 Plus)

  适用于OPi 5 Plus，全铝散热片+PC透明材料风扇

  了解详情
- 散热片（适用于Orange Pi 5 Plus)

  散热铝型材，适用于Orange Pi 5 Plus

  了解详情
- Orange Pi Zero 2W扩展板

  适用于Orange Pi Zero 2W

  了解详情
- Orange Pi 5 Wi-Fi6+BT5.3模块

  高性能、高性价比、应用广泛的Wi-Fi6+BT5.3模块，可适用于Orange Pi 5

  了解详情
- Orange Pi wireless module R6

  Wi-Fi6+BT5.2模块，可适用于Orange Pi 5 Plus

  了解详情
- Orange Pi 32GB/64GB/256GB eMMC 模块

  32GB/64GB/256GB三种容量可选，读写速度快，兼容性强

  了解详情
- Orange Pi Compute Module 4底板

  搭载CSI/DSI/FAN/HDMI/USB/RJ45千兆网口/TF卡/M.2 M-Key等多种接口

  了解详情
- 触摸屏 Orange Pi 5专用

  10.1英寸屏幕、TFT显示屏

  了解详情
- Orange Pi 多功能便携显示器

  支持Switch、Xbox、PS4/Pro、智能手机、电脑、电视盒子、Orange Pi系列开发板、Orange Pi800等各种设备

  了解详情
- Orange Pi 800无线鼠标

  键盘电脑、笔记本电脑、台式电脑、一体机等均可使用

  了解详情
- Orange Pi 4/4B/4 LTS专用触摸屏

  10.1英寸屏幕，TFT显示屏

  了解详情
- 红外遥控器

  树脂打制，材质好，人体工程学设计，手感舒适

  了解详情
- 2G-IoT触摸屏

  3.97英寸屏幕，TFT显示屏

  了解详情
- 3G-IoT触摸屏

  4.98英寸屏幕，TFT显示屏

  了解详情
- 散热片

  散热铝型材，导热快，防高温、防变形

  了解详情
- Orange Pi 4 /4B专用扩展板

  转接出来的是Mini PCIE

  了解详情
- 13Pin功能扩展板

  需配合开发板使用，适用于Orange Pi有引出13pin功能接口的板子

  了解详情
- RTC时钟模块

  适用于Orange Pi所有开发板

  了解详情
- 红外接收模块

  适用于Orange Pi所有开发板（需要用户自己适配驱动）

  了解详情
- 人体红外感应模块

  适用于Orange Pi所有开发板

  了解详情
- 闪迪32G内存卡

  Class 10级速率，读写速度快而稳定

  了解详情
- 闪迪16G内存卡

  传输速度98MB/秒，高品质、高性价比、可靠性能

  了解详情

了解更多
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号