### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述

### 5V3A(Type-C)-美规

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺
5V3A(Type-C)-美规
在线购买

### 5V3A(Type-C)-美规

- 稳定耐用，直流接口
- 更多保障，多重防护
- Type-C接头
- 5V3A

- 稳定耐用，直流接口
- 更多保障，多重防护
- Type-C接头
- 5V3A

### Orange Pi好搭档 更专业 更安心

适用开发板型号：Orange Pi Zero2、Orange Pi R1 Plus、Orange Pi 3 LTS

### 特征

多重防护加身 超强保护功能

严苛技术细节，保护巧妙完善，使用更安全

- 输入过压保护
- 输出过压保护
- 短路保护
- 过流保护

- 输入过压保护
- 输出过压保护
- 短路保护
- 过流保护

### 三项专业认证 安全无忧

Orange Pi 5V3A电源适配器 3C/FCC/CE三项专业认证，倾力打造更安全的电源适配器

### 恒定5V 3000 mA输出

输入电压支持100-240V VAC 0.5A 50/60HZ直流接口

### 随时随地无束缚

1.2米长电源连接线，不同场景更方便

### 使用说明

- 该产品是用于提供交流电源为直流等，接口为DC4.0*1.7mm，功率为5V3A的设备

- 使用环境：温度0℃~40℃，湿度10%~90%

- 存储环境：温度-20℃~90℃，温度为10%~90%，海拔小于3000米

### 产品参数

额定输入电压 | 100-240V VAC 0.3A 50/60HZ
输入插头样式 | 4.0*1.7叉口DC头内正外负，内（+）外（-）
额定输出功率 | 5V-3000mA
AC适配器大小 | 37.5毫米*58毫米*28毫米
输出线长 | 1.2米，直径约3.5毫米

### 产品详细图

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2