### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述

### 闪迪16G内存卡

淘宝店铺 天猫店铺
闪迪16G内存卡

### 闪迪16G内存卡

- 传输速度98MB/秒
- 符合Class10 UHS-1标准
- 十年质保
- 高品质、高性价比、可靠性能

- 传输速度98MB/秒
- 符合Class10 UHS-1标准
- 十年质保
- 高品质、高性价比、可靠性能

### Orange Pi好搭档 更专业 更安心

适用范围：适用于香橙派开发板SD卡class10级别TF卡

### 特征

- ### Class 10级速率
  读写速度快而稳定

  高速读写海量数据，为您带来畅快的使用感受，让您轻松传输珍贵记忆与文件，畅想更多精彩。

- ### 理论峰值速度：
  读取98MB/S，写入15MB/S

  注：读取、写入速度由内部测试所得，会因使用设备、接口、使用环境及其他因素的不同有所差异。

- ### 耐用芯片
  稳定的传输数据

  无论是将大容量图片、游戏、视频、音乐专辑和其它文件传输到其它设备、PC或互联网，都可以享受micro SDHC的方便快捷。

- ### 智能匹配大部分手机及平板电脑

  采用快速存储技术方案，广泛兼容三星、小米、华为、HTC、魅族、联想、步步高、黑莓、OPPO、酷派等手机，平板电脑、行车记录仪及数码相机等

- ### 可靠耐用，十年质保
  完善的售后服务

  由非易失性存储组件构成，提供10年有限质保服务，在全国拥有30余家售后服务中心

- ### 时尚外观
  优质选材

  时尚、亮眼、上档次，耐磨、防刮、特殊处理的塑料外壳

### 产品参数

一般特征 | 产品类型 | 闪迪至尊高速移动™micro SDHC ™UHS-I存储卡
兼容设备 | 移动电话、智能手机、平板电脑
尺寸 | 11mm X15mm X1mm
重量 | 约0.4g
认证电磁兼容性 | PCC CF VCCL NATA
容量 | 16GB
性能 | 速度 | 98M/S
速度等级 | Class10
保修期 |  | 10年
环境温度 | 工作电压 | 2.7-3.6V
存储器温度 | -40℃-85℃
工作温度 | -25℃-85℃
温度 | 0℃ 93% 500小时（存储）
接触板耐用性 | 10000次插拔

### 产品详细图

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝