### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi Compute Module 4

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
京东店铺 拼多多店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

主控芯片 | Rockchip RK3566
CPU | 四核 64 位 Cortex-A55 处理器，22nm 先进工艺，主频最高 1.8GHz
GPU | • ARM Mali G52 2EE图形处理器 • 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1 • 内嵌高性能2D加速硬件
NPU | • 集成 RKNN NPU AI 加速器，0.8Tops@INT8 性能 • 支持 Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 架构模型一键转换
VPU | • 4K@60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 • 1080P@100fps H.265 视频编码 • 1080P@60fpsH.264 视频编码
PMU | Rockchip RK809-5
内存 | 1GB/2GB/4GB/8GB（LPDDR4/4X)
存储 | • 板载eMMC:8GB/32GB/64GB/128GB • SPI Flash：默认空贴
Wi-Fi+蓝牙 | Wi-Fi 5+BT 5.0，BLE（20U5622）
以太网收发器 | 10/100/1000Mbps以太网（板载PHY芯片：YT8531C）
核心板接口 | 100PINx2，24PINx1，包含以下信号： • 10/100/1000Mbps以太网MDI信号 • 1x HDMI 2.0 接口，高达4K@60fps • 1x 2-lane MIPI DSI显示接口 • 1x 4-lane MIPI DSI显示接口 • 嵌入式显示端口（eDP） • 1x 4-lane MIPI CSI摄像头接口 • SATA3 或 PCIe • USB3.0x1+USB2.0x3 • RESET、MASKROM、RECOVERY • 耳机接口音频输入输出信号 • DC 5V输入电源，DC3.3V和1.8V输出电源
支持的操作系统 | Android11、Ubuntu22.04、Ubuntu20.04、Debian11、Debian12、开源鸿蒙4.0 Beta1、Orange Pi OS（Arch）、基于开源鸿蒙的Orange Pi OS（OH）等操作系统。
PCB | 55X40mm
重量 | 12g

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

淘宝

拼多多

### 官方购买链接

淘宝1

淘宝2

拼多多