### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi RK3399

淘宝店铺 天猫店铺
概述 下载 参数

### 香橙派
Orange Pi RK3399

- 瑞芯微RK3399六核
  64位服务级处理器

- 2GB DDR3 内存
  4GB DDR3 内存

- 主频
  高达2.0GHz

- 瑞芯微RK3399六核64位服务级处理器
- 2GB DDR3 内存/4GB DDR3 内存
- 主频高达2.0GHz

### 产品介绍

- PMU电源管理
- 千兆网口
- 板载蓝牙
- SIM卡槽
- 麦克风
- 板载双频WiFi
- HDMI输出
- 支持双摄像头
- 16GB eMMC Flash
- 支持4G网络
- Type-C供电
- TF卡槽
- 红外接收
- LED指示灯
- Low-level外设

Orange Pi RK3399采用了瑞芯微二核A72+四核A53“服务器级”处理器Rockchip RK3399，主频高达2.0GHZ，工艺为28纳米HKMG。具有超强处理能力，搭配Mali-T860高阶GPU图形处理，支持双目视觉测距，支持SATA和SSD扩展,陀螺仪+重力加速度计、霍尔元件、光传感器、电子罗盘传感器。拥有40pin headers，耳机接口，喇叭接口，mSATA接口，DC、Battery供电接口，4个USB2.0HOST接口，并新增了SPDIF、 MipiL-CD 、PCle 、BAT、USB3.0 Type-C等高性能数据传输和显示接口。 这款开发板强大的性能配置将给VR、全景拍摄、视觉识别、服务器、3D等前沿技术带来里程碑的变革。

### 特征

#### 瑞芯微RK3399，“服务器级”处理器，低功耗、高性能

RK3399基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构，被广泛应用于平板电脑、游戏盒子、无人机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。

- ### 完善的系统生态体系

  支持多种操作系统，包括Android 8.1、Ubuntu16.04、Ubuntu18.04、Debian9，可以用它办公学习、游戏娱乐、软件开发、智能嵌入等等。

  - Orange Pi RK3399运行 Android 6.0 系统

  - Orange Pi RK3399运行Debian系统

  - Orange Pi RK3399运行Ubuntu系统

### 丰富的配件

- 1300万摄像头

  开发板专用1300万广角摄像头

  点击了解
- 视频影音线

  网络机顶盒游戏主机专用

  点击了解
- 学习型遥控器

  点击了解
- 硬盘转接线

  SATA串口硬盘一体线

  点击了解
- HDMI转VGA

  高纯度窃线电脑高清线转换器接头接口

  点击了解
- 闪迪高速存储卡
  （16GB）

  高速读写海量数据，稳定耐用

  点击了解
- 闪迪高速存储卡
  （32GB）

  高速读写海量数据，稳定耐用

  点击了解

### 定位高端，适用上百行业

RK3399配备了一个功能强大的神经网络处理单元，
许多嵌入式强大的硬件引擎为高端应用程序提供了优化的性能。

### 更多功能，取决于你的想象！

Orange Pi RK3399打造你身边的世界

应用场景
共享WiFi设备
游戏机
3D打印
编程学习
视觉小车
网络摄像机
支付设备
广告机
智能家居

### 产品详情图

正面视图
背面视图
即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝