### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述

### 电源5V4A (Type-C)-美规

淘宝店铺
淘宝店（香橙派OrangePi） 小土豆数码店铺
天猫店铺
电源5V4A (Type-C)-美规
在线购买

### 电源5V4A (Type-C)-美规

- 稳定耐用，多重防护，更多保障
- Type-C接头
- 5V4A

- 稳定耐用，多重防护，更多保障
- Type-C接头
- 5V4A

### Orange Pi好搭档 更专业 更安心

适用型号：Orange Pi 800、Orange Pi 4 LTS、Orange Pi 4B

### 特征

多重防护加身 超强保护功能

严苛技术细节，保护巧妙完善，使用更安全

### 过电流保护

在任何时候任何输入条件，当输出操作在超载条件最大电源的（ 110～160% ）时，电源供应器将进入打嗝模式，当故障被移走后，电源要能自动恢复到正常。

### 输出短路保护

在任何时候，任何输入条件下，当输出操作在短路情况下，电源供应器将进入打嗝模式，当故障消失后，电源要能自动恢复正常。

### 三项专业认证 安全无忧

Orange Pi 5V4A电源适配器 3C/FCC/CE三项专业认证，倾力打造更安全的电源适配器

### 随时随地无束缚

1.2米长电源连接线，不同场景更方便

### 使用说明

- 环境条件：环境温度：0℃~40℃，相对湿度10%~90%

- 储存条件：储存温度：-30℃~70℃，相对湿度：10%~90%

### 产品参数

输入电压范围 | 90 Vac -264 Vac
额定输入电压 | 100 Vac -240 Vac
输入频率范围 | 47Hz -63Hz
最大输入电流 | 不超过 0.8A（输入条件 100-240Vac）
外型尺寸 | L76*W44*32mm
重量 | 112g
输出线长 | 1.2米，直径约3.5毫米

### 产品详细图

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝1

淘宝2