### 请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

#### Chrome

#### Firefox

#### Safari

#### Edge

#

#

概述 下载 参数

### Orange Pi AI Stick Lite

淘宝店铺 天猫店铺
概述 下载 参数
在线购买

### 产品参数

型号 | Orange Pi AI Stick Lite
AI处理器 | 芯片系列：Lightspeeur® 光矛® 芯片型号：SPR2801S 能耗效率：9.3 TOPs/Watt 超低功耗：2.8 TOPs @300mW 峰值性能：5.6 TOPs @100MHz 硬件接口：SDIO3.0 eMMC 4.5 芯片封装：BGA (7mm*7mm) 制造工艺：28nm
接口标准 | USB 2.0,USB3.0 Type-A
传输带宽 | read bandwidth = 68.00 MB/s, write bandwidth = 84.69 MB/s
开源框架 | Caffe，Tensorflow，PyTorch（PyTorch暂时只支持分类任务）
支持模型 | VGG，SSD
操作系统 | X86 Linux（Ubuntu 16.04） ARM Linux ARM Android（ARM v7，ARM v8）
工作电压 | DC 5V 200mA
工作温度 | 0° C to 40° C
存储温度 | -20° C to 80° C
外形尺寸 | 66.5 mm x 20.5 mm x 10.8 mm
软件提供 | Plai™(基于PyTorch的”full-stack”框架)
软件提供 | 开放ARM、X86 SDK，内置1到2个模型演示； 模型训练工具PlaiTM。
备注 | PLAI训练工具及其相关资料可免费提供

即将跳转到外部网站
安全性未知，是否继续
https://weibo.com/p/1006063456329034/home?profile_ftyp...
官方微信
微信中长按识别二维码或
搜索“Orange Pi”公众号

### 官方购买链接

天猫

淘宝

### 官方购买链接

天猫

淘宝